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Package Contents (attachment)                       
Mouse x1   Receiver x1    Instructions x1    Charging cable x1



Compatibility                            
With Receiver
Windows ® 11 or later / Windows ® 10/Windows ® 8,Windows ® 7
macOS 10.10 or later
Chrome OS TM
linux Kernel 2.6

Bluetooth ® low energy technology
Windows ® 11 or later / Windows ® 10/Windows ® 8
macOS 10.10 or later
Chrome OS TM,Android TM 5.0 or later


Product Structure Diagram                          


(English)
Notes on the functions of components                
① Left mouse button ② Right mouse button ③ Middle mouse button
④ Forward button    ⑤ Backward button   ⑥ DPI+
⑦ DPI-    ⑧ Triple click    ⑨ Triple click
⑩ Profile Switch (Press it to switch between 2 profiles. In “BT” mode, press and hold it for more than 3 seconds to enter Bluetooth pairing. In “2.4 GHz” mode, press and hold it for 3 seconds to enter pairing mode.)
⑪ 2.4 GHz/Bluetooth/Power off  ⑫ USB dongle compartment
Specifications                   
Number of Buttons: 10
Tracking System: Optical
Frequency: 2402.85 MHz-2480.85 MHz
Effective Distance: ≥10 m
Operating Voltage/Current: 3.7 V10mA
Button Lifespan: ≈20 million clicks
Scroll Wheel Lifespan: ≈1.2 million rotations
Product Dimensions: 125*63.5*40 mm
Product Weight: 58±2 g
Resolution: 1000-1600-2400-3200-4800-24000 DPI
2.4 GHz Report Rate: 125 Hz-1000 Hz
Bluetooth Report Rate: 133 Hz
Wired Report Rate: 125-1000 Hz

【Bluetooth Mode】
Connect to Your Bluetooth Device


1. Slide the power switch on the bottom of the mouse to the “BT” position,
2. Press and hold the “Profile Switch” button on the bottom for more than 3 seconds. The blue light flashes fast, and the mouse remains discoverable for 2 minutes.
3. Complete Bluetooth pairing on your device:
Windows 7 and 8:
 (1) Click “Start”, select “Control Panel” > “Add a device”.
 (2) Select “F-37 BT” from the list and click “Next”.
Windows 10:
 (1) Click “Start”, then select “Settings” > “Devices” > “Bluetooth”.
 (2) Select “F-37 BT” from the list and click “Pair”.


DPI Indicator:
Cursor speed is adjusted using default buttons ⑥ and ⑦. Level 1: 1 purple flash, Level 2: 2 flashes, and so on through 6 levels.

Charging & Low Battery Indicator:
The red light will flash during use when battery is low, indicating need for charging. During charging, the green light stays on, turning off when the mouse is fully charged.

2.4 GHz & Bluetooth Indicator:
The bottom switch can be used to identify the current mode: red light for 2.4 GHz, blue light for Bluetooth.

Profile Switch Indicator:
The product supports switch between 2 profiles, with the active one identified by light color: white for Profile 1 and green for Profile 2.

What If the Mouse Does Not Respond? 
1.Please charge the mouse with a data cable.
2.Please plug the wireless dongle into another USB port.
3.Ensure the power switch on the bottom is set to “2.4 GHz”.
4.Restart your computer.
5.In 2.4 GHz mode, press and hold the bottom “Profile Switch” button for more than 3 seconds until the red light flashes rapidly, then insert the wireless dongle into a computer USB port and wait for connection (Keep the mouse within 30 cm of the wireless dongle during pairing).
6.If unsuccessful, email it@zelotes.cn for technical assistance.





The product features programming functionality, with the driver available on the official website.


 (Note: Images in this manual are for functional illustration only. Refer to the actual product!)
For more features, browse the official website to download the programming driver from http://www.zelotes.cn!)
（Français）
Fonction d’éléments                    
① Bouton Gauche   ② Bouton Droit      ③ Bouton Central  
④ Bouton d’avance  ⑤ Bouton de recul    ⑥DPI+  
⑦ DPI-            ⑧ Triple clic        ⑨ Triple clic   
⑩ Commutation de fichier de configuration (faites un appui court pour basculer entre deux configurations. En mode « BT », faites un appui prolongé pendant plus de 3 secondes pour entrer en mode d'appairage Bluetooth. En mode « 2,4G », faites un appui prolongé pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage.)  
⑪ Voyant 2,4G/Bluetooth/Interrupteur d'alimentation  
⑫ Compartiment du récepteur
Paramètres et specifications             
Nombre de boutons : 10
Système de suivi : Optique 
Fréquence : 2402.85MHz à 2480.85MHz
Distance efficace : ≥10m
Tension / Courant de fonctionnement : 3,7 V10mA
Durée de vie de bouton : Environ 20 millions de fois de clic
Durée de vie de molette : Environ 1,2 million de rotations
Taille du produit : 125 * 63,5 * 40mm
Poids du produit : 58 ± 2g
Résolution : 1 000-1 600-2 400-3 200-4 800-24 000DPI
Taux d’interrogation 2,4GHz : 125Hz à 1 000Hz
Taux d’interrogation Bluetooth : 133Hz
Taux d’interrogation avec fil : 125Hz à 1 000Hz

【Mode Bluetooth】
Appairage de votre appareil Bluetooth

1. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation situé sous la souris en position « BT ».
2. Appuyez sur le bouton « Commutation de fichier de configuration » situé sous la souris et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes, le voyant bleu clignotera rapidement, et la souris sera dans la liste de recherche dans 2 minutes.
3. Effectuez l'appairage Bluetooth sur votre appareil :
Windows 7 et 8 :
(1) Cliquez sur « Démarrer », sélectionnez « Panneau de configuration » > « Ajouter un appareil ».
(2) Sélectionnez « F-37 BT » dans la liste, cliquez sur « Suivant ».
Windows 10 :
(1) Sélectionnez « Démarrer », puis sélectionnez successivement « Paramètres » > « Appareils » > « Bluetooth ».
(2) Sélectionnez « F-37 BT » dans la liste, cliquez sur « Appairer ».

Voyant DPI :
Appuyez sur le bouton 6 ou 7 par défaut pour augmenter / réduire la vitesse de déplacement du curseur. Avec 1 clignotement de voyant violet si la vitesse à niveau 1, avec 2 clignotements si à niveau 2, et ainsi de suite, soit 6 niveaux disponibles en total.

Voyant de charge et de batterie faible :
Lorsque la batterie est faible, le voyant rouge de la souris clignote de manière continue. La souris doit être rechargée à temps. Pendant le chargement, le voyant vert reste allumé, il s'éteint une fois la charge terminée.

Voyant 2,4 GHz et Bluetooth :
Faites glisser le commutateur situé sous la souris, ce qui vous permet d’identifier le mode actuel : le voyant rouge indique le mode 2,4 GHz, le voyant bleu indique le mode Bluetooth.

Voyant de commutation de fichier de configuration :
Deux configurations sont commutables. Vous pouvez vérifier la configuration actuelle selon la couleur de voyant : en blanc indiquant le fichier de configuration 1, en vert indiquant le fichier de configuration 2.

Comment faire si la souris ne marche pas ?
1. Chargez la souris avec le câble.
2. Changez d’une interface USB de récepteur et ressayer.
3. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation situé au bas de la souris a été mis en position 2,4G.
4. Redémarrez l'ordinateur et essayez de nouveau.
5. En mode 2,4 GHz, appuyez sur le bouton « Commutation de fichier de configuration » situé sous la souris et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes, attendez que le voyant rouge clignote rapidement, puis insérez le récepteur dans le port USB de l’ordinateur, patientez que la connexion soit terminée (veuillez garder une distance moins de 30cm entre la souris et le récepteur lors de l’appairage).
6. Si la souris ne fonctionne pas après avoir effectué les opérations ci-dessus, demandez un support technique en envoyant des messages à l'adresse e-mail : it@zelotes.cn.



Le présent appareil dispose de fonctionnalités programmables, veuillez télécharger le drive sur le site officiel.


(Attention : Les figures citées dans le présent mode d’emploi est uniquement destiné à expliquer les fonctions. Les données réelles peuvent varier et faites attention lors de l'achat !)
Pour des fonctions supplémentaires, visitez le site officiel pour télécharger le drive programmable : http://www.zelotes.cn !




































 (en español)

Descripción de la función del componente   
① Botón izquierdo ② Botón derecho ③ Botón central
④ Botón avance ⑤ Botón retroceso ⑥ DPI+
⑦ DPI- ⑧ Triple clic ⑨ Triple clic
⑩ Cambio de perfil (Pulsación corta para alternar entre 2 perfiles; en modo "BT", mantenga pulsado por más de 3 segundos para iniciar el emparejamiento Bluetooth; en modo "2.4G", mantenga pulsado por 3 segundos para entrar en modo de emparejamiento).
⑪ 2.4G / Bluetooth / Apagado
⑫ Compartimento del receptor
Especificaciones técnicas                         
Número de botones: 10
Sistema de seguimiento: Óptico
Frecuencia: 2402,85 MHz - 2480,85 MHz
Distancia efectiva: ≥10 m
Voltaje/Corriente de funcionamiento: 3,7 V10 mA
Vida útil de los botones: ≈20 millones de clics
Vida útil de la rueda: ≈1,2 millones de vueltas
Dimensiones del producto: 125 * 63,5 * 40 mm
Peso del producto: 58 ± 2 g
Resolución: 1000 - 1600 - 2400 - 3200 - 4800 - 24000 DPI
Tasa de sondeo (2.4G): 125 Hz - 1000 Hz
Tasa de sondeo (Bluetooth): 133 Hz
Tasa de sondeo (con cable): 125 Hz - 1000 Hz

【Modo Bluetooth】
Emparejar su dispositivo Bluetooth

1. Coloque el interruptor de encendido situado en la parte inferior del ratón en la posición "BT".
2. Mantenga pulsado el botón de "Cambio de perfil" en la parte inferior durante más de 3 segundos. La luz azul parpadeará rápidamente y el ratón será visible para otros dispositivos durante 2 minutos.
3. Complete el emparejamiento Bluetooth en su dispositivo:
Windows 7 y 8:
(1) Haga clic en Inicio, seleccione Panel de control > Agregar un dispositivo.
(2) Seleccione "F-37 BT" de la lista y haga clic en Siguiente.
Windows 10:
(1) Seleccione Inicio, luego vaya a Configuración > Dispositivos > Bluetooth sucesivamente.
(2) Seleccione "F-37 BT" de la lista y haga clic en Emparejar (o Conectar).

Indicador de DPI:
La velocidad del cursor se ajusta con los botones 6 y 7. El indicador parpadeará en color púrpura: un parpadeo para el nivel 1, dos parpadeos para el nivel 2, y así sucesivamente (hasta un total de 6 niveles).

Indicador de carga y batería baja:
Cuando la batería se esté agotando, el ratón parpadeará en rojo para indicar que necesita carga. La luz verde permanecerá fija mientras se carga y se apagará cuando la carga esté completa.

Indicador de modo (2.4G / Bluetooth):
Se controla mediante el interruptor situado en la parte inferior. La luz roja indica el modo 2.4G, mientras que la luz azul indica el modo Bluetooth.

Indicador de cambio de perfil:
Permite alternar entre 2 grupos de perfiles de configuración, cuyo estado de uso se puede confirmar mediante el indicador luminoso. El Perfil 1 parpadea en blanco, y el Perfil 2 parpadea en verde.

¿Qué hacer si el ratón no responde?
1. Cargue el ratón con un cable de datos. 
2. Pruebe un puerto USB diferente para el receptor. 
3. Asegúrese de que el interruptor de encendido situado en la parte inferior del ratón esté en la posición «2.4G». 
4. Reinicie su ordenador. 
5. En el modo 2.4G, mantenga pulsado el botón (Cambio de perfil) en la parte inferior durante más de 3 segundos hasta que la luz roja parpadee rápidamente. A continuación, inserte el receptor en el puerto USB del ordenador y espere a que se complete la conexión (mantenga una distancia inferior a 30 cm entre el ratón y el receptor durante el emparejamiento). 
6. Si los pasos anteriores no funcionan, envíe un correo electrónico a it@zelotes.cn para obtener asistencia técnica.




El producto tiene una función de programación; el controlador se puede descargar desde el sitio web oficial.


(Nota: Las ilustraciones de este manual tienen fines meramente descriptivos. ¡Consulte el producto real al realizar la compra!). Para más funciones, visite el sitio web oficial para descargar el controlador de programación: http://www.zelotes.cn.




































（Português）

Descrição de funções de componentes  
① Botão esquerdo     ② Botão direito     ③ Botão do meio
④ Avançar     ⑤ Voltar     ⑥ DPI+
⑦ DPI-     ⑧ Triplo clique     ⑨ Triplo clique
⑩ Alternar perfil (Pressão curta alterna entre 2 perfis. No modo “BT”, pressionar por mais de 3 segundos para entrar no emparelhamento Bluetooth. No modo “2.4G”, pressionar por 3 segundos para entrar no modo de sincronização.)
⑪ 2.4G/Bluetooth/Desligar ⑫ Compartimento do receptor

Parâmetros de especificação  
Número de botões: 10
Sistema de rastreamento: Óptico
Frequência: 2402,85 MHz - 2480,85 MHz
Distância efetiva: ≥10 m
Tensão/corrente de operação: 3,7 V10 mA
Vida útil dos botões: ≈20 milhões de cliques
Vida útil do scroll: ≈1,2 milhões de rotações
Dimensões do produto: 125 *63,5 * 40 mm
Peso do produto: 58 ± 2 g
Resolução: 1000-1600-2400-3200-4800-24000 DPI
Taxa de resposta 2.4GHz: 125 Hz - 1000 Hz
Taxa de resposta Bluetooth: 133 Hz
Taxa de resposta com fio: 125 - 1000 Hz

【Modo Bluetooth】
Emparelhar seu dispositivo Bluetooth

 
1. Deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse para a posição “BT”.
2. Pressione e segure o botão “Troca de Perfil” na parte inferior do mouse por mais de 3 segundos. A luz azul piscará rapidamente e o mouse ficará em modo detectável por 2 minutos.
3. Conclua o emparelhamento Bluetooth no seu dispositivo:

Windows 7 e 8:
(1) Clique em “Iniciar” e selecione “Painel de Controle” ＞ “Adicionar Dispositivo”.
(2) Selecione “F-37 BT” na lista e clique em “Avançar”.
Windows 10:
(1) Clique em ‘Iniciar” e selecione “Configurações” ＞ “Dispositivos” ＞ “Bluetooth”.
(2) Selecione “F-37 BT” na lista e clique em “Emparelhar”.

Indicador de DPI:
A velocidade do cursor pode ser ajustada pelos botões padrão nº 6 e nº 7. No nível 1, a luz violeta pisca uma vez; no nível 2, pisca duas vezes, e assim sucessivamente, totalizando 6 níveis.

Indicador de carregamento e baixa tensão:
Quando a bateria estiver fraca, a luz vermelha piscará continuamente durante o uso, indicando a necessidade de carregamento. Durante o carregamento, a luz verde permanecerá acesa e apagará automaticamente quando a carga estiver completa.

Indicador 2.4G e Bluetooth:
Ao alternar a posição do interruptor inferior, é possível identificar o modo atual de operação. A luz vermelha indica o modo 2.4G, enquanto a luz azul indica o modo Bluetooth.

Indicador de troca de perfil:
São fornecidos 2 perfis configuráveis. O estado pode ser distinguido pela cor da luz: o Perfil 1 acende luz branca e o Perfil 2 acende luz verde.

O que fazer se o rato não responder?
1. Carregue o mouse utilizando o cabo de dados.
2. Tente conectar o receptor em outra porta USB.
3. Certifique-se de que o interruptor de energia na parte inferior do mouse esteja na posição “2.4G”.
4. Reinicie o computador e teste novamente.
5. No modo 2.4G, mantenha pressionado o botão “Configuração de perfil” na parte inferior por mais de 3 segundos, aguarde a luz vermelha piscar rapidamente e, em seguida, conecte o receptor à porta USB do computador, aguardando a conclusão da conexão (durante o pareamento, mantenha a distância entre o mouse e o receptor dentro de 30 cm).
6. Se as operações acima não resolverem o problema, envie um e-mail para: E-mail：it@zelotes.cn solicitando suporte técnico.





O produto possui função de programação e o driver correspondente pode ser baixado no site oficial.


(Observação: As imagens citadas neste manual servem apenas como referência para a descrição das funções. Para as características do produto adquirido, prevalece o item físico.)
Para mais funcionalidades, acesse o site oficial para baixar o driver de programação: Http：//www.zelotes.cn！




































 (Deutsch)
Funktionsbeschreibung der Komponenten                   
① Linksklick   ② Rechtsklick   ③ Mittelklick
④ Vorwärtstaste   ⑤ Rückwärtstaste   ⑥ DPI+
⑦ DPI-   ⑧ Dreifachklick   ⑨ Dreifachklick
⑩ Profilwechsel (kurz drücken zum Wechseln zwischen 2 Profilgruppen; im „BT“-Modus länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um die Bluetooth-Kopplung aufzurufen; im „2,4G“-Modus länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um den Kopplungsmodus aufzurufen.)
⑪2,4G/Bluetooth/Ausschalten  ⑫ Empfängerfach
Spezifikationen              
Tastenanzahl: 10
Verfolgungssystem: Optisch
Frequenz: 2402,85 MHz – 2480,85 MHz
Reichweite: ≥10 m
Betriebsspannung/Betriebsstrom: 3,7 V10 mA
Lebensdauer der Tasten: ≈ 20 Mio. Klicks
Lebensdauer des Scrollrads: ≈ 1,2 Mio. Umdrehungen
Produktabmessungen: 125 * 63,5 * 40 mm 
Produktgewicht: 58 ± 2 g 
Auflösung: 1000-1600-2400-3200-4800-24000 DPI
2,4-GHz-Abfragerate: 125 Hz-1000 Hz
Bluetooth-Abfragerate: 133 Hz
Kabelgebundene Abfragerate: 125-1000 Hz

【Bluetooth-Modus】
Ihres Bluetooth-Geräts koppeln

1. Schieben Sie den Netzschalter an der Unterseite der Maus auf die Position „BT“.
2. Halten Sie die Taste „Profilwechsel“ an der Unterseite der Maus länger als 3 Sekunden gedrückt. Die blaue LED beginnt schnell zu blinken und die Maus ist nun 2 Minuten lang erkennbar.
3. Führen Sie die Bluetooth-Kopplung auf Ihrem Gerät durch:
Windows 7 und 8:
(1) Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie anschließend „Systemsteuerung“ > „Gerät hinzufügen“.
(2) Wählen Sie „F-37 BT“ aus der Liste aus und klicken Sie auf „Weiter“.
Windows 10:
(1) Wählen Sie „Start“ und navigieren Sie dann zu „Einstellungen“ > „Geräte“ > „Bluetooth“.
(2) Wählen Sie „F-37 BT“ aus der Liste aus und klicken Sie auf „Koppeln“.

DPI-Anzeige:
Die Cursorbewegungsgeschwindigkeit wird standardmäßig über die Tasten 6 und 7 erhöht bzw. verringert. Jede Stufe wird durch violette Lichtsignale angezeigt: Stufe 1 blinkt einmal, Stufe 2 zweimal usw. Insgesamt gibt es 6 Stufen.

Lade- und Energiesparanzeige:
Bei niedrigem Akkustand blinkt die rote LED regelmäßig, bitte laden Sie dann die Maus auf. Beim Laden leuchtet die grüne LED dauerhaft; sie erlischt, sobald der Akku voll ist.

2,4G- und Bluetooth-Anzeige:
Über den Schiebeschalter an der Unterseite können Sie den Modus erkennen: Rotes Licht für 2,4G-Modus, Blaues Licht für Bluetooth-Modus.

Profilwechselanzeige:
Es stehen zwei Profilgruppen zum Wechsel. Der aktive Zustand wird über die Beleuchtung angezeigt: Profil 1 leuchtet weiß, Profil 2 leuchtet grün.

Was macht man, wenn die Maus nicht reagiert?
1. Laden Sie die Maus mit dem USB-Kabel auf.
2. Stecken Sie den Empfänger in einen anderen USB-Anschluss.
3. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter an der Unterseite der Mau auf „2,4G“ steht.
4. Starten Sie Ihren Computer neu.
5. Halten Sie im 2,4G-Modus die Taste „Profilwechsel“ länger als 3 Sekunden gedrückt, warten Sie, bis die rote LED schnell blinkt, und stecken Sie dann den Empfänger in den USB-Anschluss (Während der Kopplung sollte der Abstand zwischen Maus und Empfänger unter 30 cm liegen).
6. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich per E-Mail an: it@zelotes.cn.


Dieses Produkt unterstützt Programmierung. Den Treiber können Sie auf der offiziellen Webseite herunterladen.


(Hinweis: Die in diesem Handbuch dargestellten Abbildungen dienen ausschließlich der Funktionsbeschreibung. Maßgeblich ist das tatsächliche Produkt!)
Für weitere Funktionen besuchen Sie bitte die offizielle Webseite und laden Sie den Programmier-Treiber herunter: Http://www.zelotes.cn!)

（Italiano）
Descrizione delle funzioni dei componenti    
① Tasto Sinistro  ② Tasto Destro  ③ Rotella di Scorrimento
④ Tasto Avanti  ⑤ Tasto Indietro  ⑥ DPI+
⑦ DPI-  ⑧ Triplo Clic  ⑨ Triplo Clic
⑩ Cambio Profilo (Premere brevemente per alternare tra i 2 profili. In modalità "BT", premere e tenere premuto per oltre 3 secondi per accedere alla modalità accoppiamento Bluetooth. In modalità "2,4G", premere e tenere premuto per 3 secondi per accedere alla modalità associazione).  
⑪ 2,4G/Bluetooth/Spegnimento  ⑫ Vano Ricevitore
Specifiche                               
Numero di Tasti: 10 
Sistema di Rilevamento: Ottico
Frequenza: 2402,85 MHz–2480,85 MHz  
Raggio d'Azione: ≥10 m  
Tensione/Corrente di Funzionamento: 3.7V10mA
Durata dei Tasti: ≈20 milioni di clic
Durata della Rotella di Scorrimento: ≈1,2 milioni di giri
Dimensioni: 125 mm * 63,5 mm * 40 mm 
Peso del Prodotto: 58±2 g 
Risoluzione (DPI): 1000-1600-2400-3200-4800-24000 DPI
Frequenza di Polling 2,4 GHz: 125 Hz-1000 Hz
Frequenza di Polling Bluetooth: 133 Hz
Frequenza di Polling Cablato: 125 Hz-1000 Hz

【Modalità Bluetooth】
Accoppiare il Dispositivo Bluetooth

1. Impostare l'interruttore ON/OFF sul fondo del mouse sulla posizione "BT".
2. Preme e tenere premuto il tasto "Cambio Profilo" sul fondo del mouse per più di 3 secondi finché la spia LED non lampeggia rapidamente con luce blu. Il mouse rimarrà ricercabile per 2 minuti.
3. Completare l'accoppiamento Bluetooth sul dispositivo:
Windows 7 e 8:
(1) Cliccare su "Avvia", selezionare "Pannello di Controllo" > "Aggiungi Dispositivo".
(2) Selezionare "F-37 BT" nell'elenco, cliccare su "Avanti".
Windows 10:
(1) Selezionare "Avvia", poi "Impostazioni" > "Dispositivi" > "Bluetooth".
(2) Selezionare "F-37 BT" nell'elenco, cliccare su "Accoppia".

Spia DPI:
Regolare la velocità del cursore con i tasti predefiniti ⑥ e ⑦. Livello 1: La spia lampeggia una volta con luce viola, Livello 2: La spia lampeggia due volte con luce viola…  e così via, per un totale di sei livelli.

Spia di Ricarica/Batteria Scarica:
In caso di batteria scarica, la spia lampeggerà costantemente con luce rossa durante l'uso del mouse, indicando la necessità di ricaricare il mouse. Durante la ricarica, la spia rimane accesa con luce verde fissa; quando il mouse è completamente carico, la spia si spegne.

Spia 2,4G/Bluetooth:
Si può selezionare la modalità desiderata con l'interruttore sul fondo del mouse e la modalità attiva è indicata dal colore della luce. La luce rossa indica che il mouse è in modalità 2,4G, mentre la luce blu indica che il mouse è in la modalità Bluetooth.

Spia di Cambio Profilo:
Sono disponibili due profili tra cui scegliere. Il profilo attivo è indicato dal colore della luce: Profilo 1 attivo: Luce bianca, Profilo 2 attivo: Luce verde.

Cosa devo fare se il mouse non risponde?
1. Ricaricare il mouse con il cavo di ricarica.
2. Collegare il ricevitore a una porta USB diversa per riprovare.
3. Assicurarsi che l'interruttore ON/OFF sul fondo del mouse sia impostato sulla posizione "2,4G".
4. Riavviare il computer per riprovare.
5. In modalità 2,4G, premere e tenere premuto il tasto "Cambio Profilo" sul fondo per più di 3 secondi finché la luce rossa lampeggia rapidamente. Quindi, collegare il ricevitore a una porta USB del computer e attendere il completamento della connessione (durante l'accoppiamento, mantenere una distanza non superiore a 30CM tra il mouse e il ricevitore).
6. Se il problema persiste dopo che le operazioni sopra indicate sono state eseguite, inviare una email all'indirizzo: it@zelotes.cn per richiedere assistenza tecnica.

Il prodotto è dotato di funzionalità di programmazione. È possibile scaricare il driver dedicato dal sito web ufficiale.
(Nota: Le illustrazioni presenti nel presente manuale d'uso sono fornite a solo scopo illustrativo. Il prodotto acquistato potrebbe differire.)
Per ulteriori funzionalità, visitare il sito web ufficiale per scaricare il driver di programmazione: Http://www.zelotes.cn!)
（日本語）
製品機能の説明           
① 左ボタン　  ②右ボタン　  ③ホイールボタン
④ 進むボタン　⑤戻るボタン　⑥DPI+
⑦ DPI-　⑧トリプルクリック　⑨トリプルクリック
⑩ プロファイル切替（短押し：2種類のプロファイルを切替。「BT」の場合、3秒以上長押しで Bluetooth ペアリングモードに移行。「2.4G」の場合、3秒長押しでペアリング（コーディング）モードに移行。）
⑪2.4G / Bluetooth / 電源スイッチ　⑫レシーバー収納部

スペック                 
ボタン数：10個
トラッキング方式：光学式
周波数帯域：2402.85MHz〜2480.85MHz
有効距離：10m以上
動作電圧／電流：3.7V10mA
ボタン耐久性：約2,000万回
ホイール耐久性：約120万回転
製品サイズ：125 * 63.5 * 40 mm
製品重量：58 ± 2g
解像度：1000／1600／2400／3200／4800／24000 DPI
2.4GHz レポートレート：125Hz〜1000Hz
Bluetooth レポートレート：133Hz
有線レポートレート：125〜1000Hz

【Bluetoothモード】
Bluetooth とのペアリング方法
1.マウス底面の電源スイッチを「BT」位置に切り替えます。
2.底面の「プロファイル切替」ボタンを3秒以上長押しすると青色LEDが高速点滅し、マウスが2分間ペアリング可能状態になります。
3.ご使用のデバイスで Bluetooth ペアリングを行ってください。
Windows 7 / 8：
（1）「スタート」＞「コントロールパネル」＞「デバイスの追加」をクリック。
（2）一覧から「F-37 BT」を選択し、「次へ」をクリック。
Windows 10:
（1）「スタート」＞「設定」＞「デバイス」＞「Bluetooth」を選択。
（2）一覧から「F-37 BT」を選び、「ペアリング」をクリック。

DPIインジケーター
カーソル速度は、デフォルトで6番・7番ボタンにて調整します。1段階は紫色で1回点灯、2段階は2回点灯…合計6段階まで切替可能です。

充電および低電圧インジケーター
低電力状態では赤色LEDが連続点滅します。この場合はマウスを充電してください。充電中は緑色に点灯し、満充電されると、 LEDライトは消灯します。

2.4Gと Bluetooth インジケーター
底面のスライドスイッチで切り替えることで現在の使用モードを確認でき、赤色は2.4Gモード、青色はBluetoothモードを示します。

プロファイル切替インジケーター
2種類のプロファイル切替に対応しており、LEDで現在の状態を確認できます。プロファイル1は白色に、プロファイル2は緑色に点灯します。

マウスは動かなくなってどうしますか？
1.USBケーブルでマウスを充電してください。
2.レシーバーを別のUSBポートに挿入してみてください。
3.マウス底面の電源スイッチが「2.4G」位置にあることを確認してください。
4.パソコンを再起動してみてください。
5.2.4G モードで底面の「プロファイル切替」ボタンを3秒以上長押しし、赤色LEDが高速点滅するのを確認後、レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入し、接続が完了するまでお待ちください。（ペアリング時、マウスとレシーバーは30CM以内に保ってください）。
6.上記で改善しない場合は、E-mail：it@zelotes.cnまでご連絡いただき、技術サポートをお申し込みください。


本製品はプログラム機能に対応しており、公式サイトからドライバーをダウンロードできます。


（ご注意：本マニュアルに掲載されている図は機能説明のためのイメージです。実際の製品を基準にしてください。）
より多くの機能については、公式サイトからプログラムドライバーをダウンロードしてください：Http：//www.zelotes.cn！）

(中文)

组件功能说明             
①左键     ②右键    ③中键
④前进键   ⑤后退键  ⑥DPI+  
⑦DPI-   ⑧三连击    ⑨三连击
⑩配置文件切换（短按切换2组配置文件，“BT”状态下长按大于3秒进入蓝牙配对，“2.4G”状态下长按3秒进入对码模式。）  
⑪2.4G/蓝牙/电源关闭  ⑫接收器仓

规格参数             
按键数：10键 
循迹系统：光学 
频率：2402.85MHz-2480.85MHz
有效距离：≥10m
工作电压/电流：3.7V10mA
按键寿命：≈2000万次
滚轮寿命：≈120万转
产品尺寸：125*63.5*40 mm 
产品重量：58±2g 
解析度：1000-1600-2400-3200-4800-24000 DPI
2.4GHz回报率：125Hz-1000Hz
蓝牙回报率：133Hz
有线回报率：125-1000Hz




【蓝牙模式】
配对您的蓝牙设备

1.将鼠标底部电源开关拨至“BT”位置，
2.长按鼠标底部“配置文件切换”键3秒以上，蓝灯快闪，鼠标在2分钟内将处于可被搜索状态。
3.在您的设备上完成蓝牙配对：
Windows 7和8：
（1）点击“开始”，选择“控制面板”＞“添加设备”。
（2）选择列表中的“F-37 BT”，点击“下一步”。
Windows 10:
（1）选择“开始”，依次选择“设置”＞“设备”＞“蓝牙”。
（2）选择列表中的“F-37 BT”，点击“配对”。

DPI指示灯：
光标移动速度通过默认的6号与7号键进行加减调节，1档亮1下紫光，2档2下，以此类推，总共6个档位。

充电与低压指示灯：
低电量时使用鼠标会不断闪烁红光，此时需要对鼠标进行充电，充电时绿光长亮，充满电熄灭。
2.4G与蓝牙指示灯：
通过底部拨动开关切换，可以识别当前使用状态，红光代表2.4G模式，蓝光代表蓝牙模式。

配置文件切换指示灯：
提供2组配置文件切换，可以通过灯光确认使用状态，配置文件1亮白光，配置文件2亮绿光。

鼠标无反应怎么办?
鼠标无反应怎么办?       
1.请用数据线对鼠标进行充电。
2.请把接收器更换一个USB接口试一下。
3.确保鼠标底部的电源开关已经打到“2.4G”位置。
4.重新启动电脑试试。
5. 2.4G状态下，长按底部“配置文件切换”键大于3秒，等待红灯快闪，再将接收器插入电脑USB端口，等待连接完成（对码时鼠标与接收器的距离请保持在30CM以内）。
6.如果以上操作不成功，请邮件至 E-mail：it@zelotes.cn申请技术帮助。

产品带编程功能，可通过官网下载该驱动

（注：本手册所引用的图案仅做为功能说明用途，购买产品请参照实物！）
更多功能，请浏览官网下载编程驱动 Http：//www.zelotes.cn！）
（한국인）
부품 기능에 대한 설명            
①왼쪽 버튼 ②오른쪽 버튼 ③중간 버튼 
④전진 버튼 ⑤후진 버튼 ⑥DPI+
⑦DPI-     ⑧3연타     ⑨3연타
⑩구성 파일 전환( 2세트의 구성 파일을 전환하기 위해 짧게 누르면 'BT' 상태에서 블루투스 페어링에 3초 이상, '2.4G' 상태에서 3초 이상 길게 누르면 코드 매칭 모드에 들어갑니다.）  
⑪2.4G/블루투스/전원 끄기 ⑫수신기실

파라미터                         
버튼 수: 10버튼
트래킹 시스템: 광학 
주파수: 2402.85MHz-2480.85MHz
유효거리: ≥10m
동작 전압/전류: 3.7V10mA
버튼 수명: ≈2000만 번
롤러 수명: ≈120만 회 
제품 크기: 125*63.5*40mm
제품 중량: 58±2g 
해상도: 1000-1600-2400-3200-4800-24000 DPI
2.4GHz 수익률: 125Hz-1000Hz
블루투스 폴링률: 133Hz
유선 폴링률: 125-1000Hz

【블루투스 모드】
블루투스 장치 페어링

1.마우스 하단 전원 스위치를 'BT' 위치로 돌린 후,
2. 마우스 하단의 '프로파일 전환' 버튼을 3초 이상 길게 누르면 파란색 등이 깜빡이며 마우스가 2분 이내에 검색 가능한 상태가 됩니다.
3. 기기에 블루투스 페어링 완료:
Windows 7和8：
(1) '시작'을 클릭하고 '제어판' > '장치 추가'를 선택합니다.
(2) 목록에서 ‘F-37BT’를 선택하고 ‘다음’을 클릭합니다.
Windows 10:
(1) '시작'을 선택하고 '설정' > '장치' > '블루투스'를 차례로 선택합니다.
(2) 목록에서 ‘F-37BT’를 선택하고 ‘페어링’을 클릭합니다.

DPI 표시등:
커서의 이동 속도는 기본 6번과 7번 버튼을 통해 증가/감소를 조정되며, 1단에 자색빛 파란 빛이 두 번씩 반짝이며, 2단에 두 번씩 반짝이며 총 6 단계가 있습니다.

충전 및 저전압 표시등:
로우 배터리 상태에서 마우스를 사용하면 빨간 빛이 계속 깜박입니다. 이때 마우스를 충전해야 하며, 충전 시 녹색 빛이 오래 켜지고 완충 상태가 되면 꺼지게 됩니다.

2.4G 및 블루투스 표시등:
하단 텀블러 스위치 전환으로 현재 사용 상태를 인식할 수 있으며, 빨간색은 2.4G 모드를 나타내고 파란색은 블루투스 모드를 나타냅니다.

구성 파일 전환 표시기 설정:
조명을 통해 사용 상태를 확인할 수 있는 구성 파일 전환 두 세트가 제공되며, 구성 파일 1은 흰색등이고 구성 파일 2는 녹색등입니다.

마우스 기능 동작이 안 될 때 처리 방법
1. 마우스를 케이블로 충전하십시오.
2. 수신기를 다른 USB 포트로 교체해 보십시오.
3. 마우스 하단의 전원 스위치가 ‘2.4G’ 위치에 있는지 확인해야 합니다.
4. 컴퓨터를 재부팅해 보십시오.
5. 2.4G 상태에서 하단의 ‘구성 파일 전환’ 버튼을 3초 이상 길게 누르고 빨간색 등이 켜질 때까지 기다렸다가 수신기를 컴퓨터의 USB 포트에 삽입하고 연결이 완료될 때까지 기다려야 합니다(코드 매칭 시 마우스와 수신기의 거리는 30CM 이내로 유지하십시오).
6. 상기 조치를 시도해도 작동이 안 된 경우 기술적 지원을 받을 수 있도록 E-mail: it@zelotes.cn로 이메일을 보내 주십시오.



본 제품에는 프로그래밍 기능이 있으므로, 홈페이지를 통해 관련 드라이브를 다운로드 받을 수 있습니다.


(주: 본 매뉴얼에 인용된 도안은 기능 설명 용도로만 사용되며, 제품 구매 시 실물을 참조하시기 바랍니다! ）
홈페이지에서 관련 드라이브를 다운로드 받아서 더 많은 기능을 이용할 수 있습니다Http://www.zelotes.cn !）

（  Русский  ）

Описание функции компонента  
① Левая кнопка     ②Правая кнопка    ③Центральная кнопка
④ Кнопка вперед   ⑤Кнопка назад  ⑥DPI+  
⑦ DPI-   ⑧Тройной удар      ⑨Тройной удар
⑩ Переключение профилей (краткое нажатие переключает два профиля; длительное нажатие в режиме «BT» более 3 секунд активирует режим сопряжения Bluetooth, а в режиме «2.4G» более 3 секунд позволяет переключать в режим сопряжения с приемником.)   
⑪ Выключение 2.4G/Bluetooth/Источник питания  ⑫Камера для приемника

Технические характеристики  
Количество кнопок: 10 кнопок
Система следования: оптический
Частота: 2402.85 МГц-2480.85 МГц
Расстояние: ≥10м
Рабочее напряжение/ток: 3,7В10мА 
Количество нажатий кнопок: ≈20 миллионнов раз
Срок службы колесика прокрутки: ≈1,2 млн оборотов
Размеры изделия: 125*63,5*40 мм
Вес изделия: 58±2 г
Разрешение: 1000-1600-2400-3200-4800-24000 DPI
Частота опроаса 2,4ГГц: 125Гц-1000Гц
Частота опроаса по Bluetooth: 133Гц
Частота опроаса по проводу: 125-1000Гц

【Режим Bluetooth】

Сопрягать ваше устройство по Bluetooth

Переключать выключатель мыши на днище в положение “BT”
Нажимать и удерживать кнопку “переключение профилей” на днище мыши больше 3 секунда, синий индикатор станет мерцать, тогда мышь будет доступа для обнаружения в течение 2 минуты.
Завершать сопряжение Bluetooth на вашем устройсвте:
Нажимать “Пуск”, выбирать “Панель управления”＞”Добавить устройство”
Выбирать “F-37 BT” из списка, нажимать “Далее”.
Выбирать “Пуск”, последовательно выбирать “Настройки”＞“Устройства”＞“Bluetooth”
Выбирать “F-37 BT” из списка, нажимать “Сопрягать”.

Индикатор DPI:
Скорость перемещения курсора регулируется с помощью предустановленных клавиш 6 и 7 для увеличения и уменьшения соответственно. Уровень скорости указывается количеством фиолетовых вспышек: 1 вспышка для 1-го уровня, 2 вспышки для 2-го и так далее. Всего 6 уровней скорости.

Индикатор зарядки и низкого напряжения:
Когда использовать мышь при низком заряде индикатор мигает красным цветом, в этом случае нужно зарядить мышь, во время зарядки, индикатор освещен зеленым цветом, когда зарядка выполняется, индикатор станет неосвещенным. 

Индикатор режима 2.4ГГц и Bluetooth:
Переключение выключатель на днище позволяет идентифицировать текущее состояние использования, красный цвет - режим 2,4G, синий цвет означает режим Bluetooth. 

Индикатор переключения профиля:
Предусмотрено переключение 2 профилей, цвет индикатора позволяет идентифицировать состояние работы, профиль 1 - белый цвет, профиль 2 - зеленый цвет.

Что делать, если моя мышь не реагирует?

1.Заряжать мышь с помощью кабеля. 
2.Перемещать приемник на другой USB-порт. 
3.Переключать выключатель источника на днище мышь в положение “2,4G”
4.Перезагрузить компьютер.
5.В режиме 2,4ГГц удерживайте кнопку для переключения профилей на днище более 3 секунд, пока красный индикатор не начнет быстро мигать. Затем вставьте приемник в USB-порт компьютера и дождитесь завершения подключения (во время сопряжения расстояние между мышью и приемником должно составлять не более 30 см).
6.Если вышеуказанные операции не решают вопрос успешно, обращайтесь за техническую поддержку по почте: E-mail: it@zelotes.cn



Изделие программируемое, можете скачать драйвер на сайте


(Примечание: изоброжения, указанные в настоящем руководстве, предназначены только для описаний функций. При покупке ориентируйтесь на фактический вид товара) 
Для получения больше функций, посещайте официальный сайт и скачайте драйвер в программировании Http://www.zelotes.cn!)




Manufacturer: Shenzhen Master Electronic Technology Co., Ltd.
Address:303J, 3/F, B Building, Times Plaza, 
Center City of Longcheng Street, Longgang District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China
Postcode:518000
Http: //www.zelotes.cn
E-mail: it@zelotes.cn
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